Informe de Gestión

Área de RED

Logroño, 26.10.2005

Nuevos Enlaces Nacionales

34 Mbps

Proveedor: Gobierno de Canarias

Ampliacion FE sobre fibra 1er trimestre 06

Disponibilidad 2005

NOC y OPS

OPS: Incorporación de dos personas en el área de red que forman un nivel 1 de atención de incidencias.

Nivel 2: Escalado de incidencias, proyectos y nuevos desarrollos.

Evolución Tráfico 04-05

Crecimiento 04-05

Conexiones Comerciales

Telia : 23 Mayo 2005

Level3: 30 Junio 2005

Conexiones Comerciales

Level3: Picos Entrada y Salida de 600Mbps

Telia Picos:

Entrada 750 Mbps

Salida 550 Mbps

Conexiones Puntos Neutros

ESPANIX

CATNIX

Picos

Entrada: 800 Mbps Salida: 1.3Gbps

Picos

Entrada: 40 Mbps Salida: 25 Mbps

Tráfico Conexiones externas

Crecimiento 04-05

Tráfico GÈANT

... tráficos de proyectos

23.Octubre.2005

Julio 2005, transferencias al PIC en Barcelona desde el CERN

GÈANT2

Características GÈANT2

Fibra Oscura

Red Híbrida:

Circuitos conmutados punto a punto:

Nivel 1 y 2: 1-10Gbps, Lambdas

Red IP (v6) a 10 Gbps

Equipos Alcatel:

Transmisión: 1626 Light Manager

Conmutación: 1678 Metro Core Connect

Equipos Juniper:

Routing

Características GÈANT2

Soportará los nuevos servicios ...

Ancho de Banda bajo demanda -> JRA3

Monitorización del rendimiento -> JRA1

.... donde el control reside en el extremo final.

Diseñada para soportar conexiones extremo a extremo de nivel 2 y 1.

Grupo Trabajo: Cross Border Fiber

Redes nacionales poseen fibra oscura hasta ciudades de países vecinos.

Alemania – Polonia

Polonia – Rep. Checoslovaquia

Hungría – Serbia

...

¿Porque no utilizar esa fibra para soportar la conectividad de GÈANT2 y proyectos?

Gestión

Organización y políticas

Técnico

Conectividad Global de GÈANT2

NRENPC (Comité directivo de GÉANT2) crea una comisión para que formule una política europea sobre la conectividad global de las redes académicas y de investigación.

ALICE

EUMED

TEIN & TEIN2

ABILENE

GLIF ....

CBF

Tránsitos

Conexiones directas a GÉANT2 PoPs...

DANTE/NRENPC, CERN, DFN (Alemania), GARR (Italia), RENATER (Francia), RedIRIS y SURFnet (Holanda).

Actividades GN2

JRA1 - Infraestructura europea para la monitorización del rendimiento. Implementando prototipo.

JRA2- Securización de los servicios de red

JRA3- Ancho de banda bajo demanda. Arquitectura definida. Definiendo interfaces y comenzando implementacion.

JRA4 - Testbeds para proyectos e incluida la inciativa CBF.

SA3- Calidad de Servicio extremo a extremo (IP premium)

Creación y puesta en producción del PERT europeo.

EUMED

ALICE

Nuevos Enlaces Centroamérica

Ipv6 nativa

Planificando Ipv6 mcast

Grupos de Trabajo CLARA

Ipv6

Mcast

Seguridad

Enrutamiento avanzado

VoIP

Mediciones

Videoconferencia

EELA

E-infrastructure shared between Europe and Latin America

Comiezna Enero 2006

Establecer en America Latina una infraestructura para aplicaciones en GRID y e-Ciencia.

Actividad “Network Support and Operation”

Poner en operación y asegurar servicios de red avanzados para la comunidad científica de EELA.

22 participantes: 14 en America Latina, 7 en Europa y el CERN. CIEMAT líder del proyecto.

MUPBED

4 VPNs de nivel 2

Madrid – GEANT

Monitorización del tráfico

Integración de los LSPs en nuestro sistema de gestión

4 VLANes

50 Mbps por VLAN

Integrar y validar tecnología ASON/GMPLS

Automatically Switched Optical Network

MPLS generalizado

Creación de una red extensa de experimentación

Soporte a proyectos....

Red Temática GMPLS

www.red-mpls.udg.es

Opera Oberta

mcastv4... mcastv6

EUQoS

Participantes españoles: TID y Soluziona I+D

VPN L2

Transmision mcastv6 del eclipse anular

150 Mbps en varios flujos de hasta 30 Mbps

IGrid 2005

Transferencias de i2cat a Otawa y San Diego

2 VPNs (cada una 500 Mbps) pasando por Anella Científica- RedIRIS – GÈANT - CAnet4

Congreso Ipv6 Forum: Transmisiones mcastv6

Soporte a proyectos....

Nuevos desarrollos ...

Institución pueda modificar el filtro de acceso a RedIRIS

Para conexiones directas a plataformas Juniper

Herramienta para la gestión de las incidencias.

PERT español (Performance and Enhanced Response Team)

Despligue de redes de muy alta capacidad: universidades, autonómicas, nacionales e internacionales....pero persisten problemas de rendimiento.

Unir a usuarios y expertos para resolver los problemas de rendimiento

Donación Router Cisco CRS

Firmado acuerdo

Definida configuración y plan de pruebas

Llegada finales Noviembre

CRS 8-slots

640 Gbps

IOS-XR Software

Puertos 10GE y STM-16

Estado IPv6

Foro Ipv6 en Valencia a finales Abril.

Escaso incremento en su uso:

Pocas peticiones de direccionamiento y conexiones

Multicast Ipv6

RP embebido, pero detectados problemas.

Posible implantación en GEANT en 2006.

SSM: Pruebas Euro6IX – UPM

Transmisión del eclipse anular

Opera Oberta en mcastv6

...y la NUEVA RED

RedIRIS2 termina el 30 Octubre 2006

Definiendo el pliego técnico y analizando/invesigando las posibilidades administrativas:

Interoperabilidad con los servicios de GÉANT2

Red que cumpla las expectativas de todos:

Red IP básica

Red conmutada para conexiones punto a punto que requieren alta capacidad.

...y la NUEVA RED II

Proyectos con grandes necesidades (10 Gbps)

LHC (Large Hadron Collider, http://lhc-new-homepage.web.cern.ch/lhc-new-homepage/)

Tier 0 : CERN

Tier1: ( PIC, www.ifae.es, en Barcelona)

Tier 2: 8 en España ubicados en Cantabria, Madrid, Valencia, Cataluña, Extremadura y Galicia.

Definidas necesidades de comunicación entre T0-T1: 10Gbps

No definidas necesidades entre T1-T2

DEISA (www.deisa.org): Compartición de recursos de computación.

BSC en Barcelona,

Red Privada de 10 Gbps

...y la NUEVA RED III

Proyectos con grandes necesidades (10 Gbps)

e-LVBI (OAN en Madrid, www.oan.es):

Red europea de interferometría (www.evlbi.org)

Radio-telescopio de 40 metros diámetro en Yebes

Necesidades hasta 8Gbps

Telescopios en Canarias

Dos observatorios: Roque de los Muchachos (La Palma) y Teide (Tenerife) gestionados por el IAC (www.iac.es)

Gran Telescopio de Canarias (GTC, www.gtc.iac.es), operativo en 2006.

Transferencia de información hacia centros europeos y análisis en tiempo real

Acceso remoto a los telescopios

Necesidades: 1 Gbps -> 10 Gbps

2005-10-25T17:32:02